Pipeline and air cylinder steel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steel type | Carried standard | Steel grade  | Thickness ，mm | Remark |
| Petroleum, natural gas delivery pipe steel | API 5L | GrB | 1.5～20 | ANTI-HIC |
| X42 | 1.5～20 |
| X46 | 2.0～20 |
| X52 | 3.0～20 |
| X56 | 4.0～20 |
| X60 | 5.0～20 |
| X65 | 6.0～16 |
| X70 | 7.0～16 |
| GB/T 14164 | L245 | 1.5～20 | ANTI-HIC |
| L290 | 1.5～20 |
| L320 | 2.0～20 |
| L360 | 3.0～20 |
| L390 | 4.0～20 |
| L415 | 5.0～20 |
| L450 | 6.0～16 |
| L485 | 7.0～16 |
| Petroleum casing steel | API 5CT | J55、H40、M65 | 2.0～20 | - |
| K55、N80 | 4.0～20 | - |
| Hot rolled strip for pipeline | JIS G3132 | SPHT1、SPHT2、SPHT3、SPHT4 | 1.5～20 | - |
| Welded gas cylinder steel | GB/T 6653 | HP235、HP265、HP295、HP325、HP345 | 2.5～13 | - |
| Hot rolled strip and plate for air cylinder steel | JIS G 3116 | SG255、SG295、SG325、SG365 | 2.5～13 |  |